Základní pravidla pro pořízení a zpracování digitálních územních plánů, 
která umožní sdílení dat s Krajským úřadem Libereckého kraje
pomocí Jednoduchých datových modelů územních plánů

Základní pravidla pro pořízení a zpracování digitálních územních plánů (dále jen ÚP), která umožní sdílení dat s Krajským úřadem Libereckého kraje (dále jen Základní pravidla) jsou zpracována s ohledem na odlišnost metodiky zpracování digitálních ÚP jednotlivých zpracovatelů a jejich programového vybavení. 

Základní pravidla jsou zpracována tak, aby výstupy ze zpracování ÚP bylo možné dlouhodobě bez větších komplikací a ve stejném standardu zapracovat do Geografického informačního systému územního plánování Libereckého kraje (dále jen GIS ÚP LK) a dále je sdílet s úřady územního plánování pro potřeby územně analytických podkladů obcí (dále jen ÚAPO).

Data z ÚP nebudou sdílena prostřednictvím vlastního nestandardizovaného územního plánu, ale prostřednictvím Jednoduchého datového modelu územního plánu (dále jen JDM ÚP). JDM ÚP je dlouhodobě standardizovaná datová sada vytvořená zpracovatelem digitálního ÚP při jeho tvorbě. Datová sada JDM ÚP obsahuje klíčové územně plánovací informace za území konkrétní obce. JDM ÚP umožňuje díky standardizaci a jednotnosti efektivní spojování těchto informací za území více obcí a následné využívání v geografických a statistických úlohách za celé území Libereckého kraje.

Požadavky na zpracování ÚP

1.	ÚP bude zpracován digitálně. 
2.	ÚP bude obsahovat textovou, výkresovou a datovou část, které budou ve vzájemném souladu.
3.	Datová část ÚP bude ve vektorové formě tvořena souborem strukturovaných datových vrstev sloužících k tvorbě výkresové dokumentace.
4.	Pro zpracování ÚP obdrží zpracovatel Katalog jevů JDM ÚP (dále jen Katalog jevů), kterým je jednoznačně formulován obsah a forma identifikace jevů při zpracování datové části ÚP. Součástí Katalogu jevů je i Seznam shapefilů a CAD výkresů (na samostatném listu).
5.	Tvorba datové části ÚP bude v souladu  se Základními pravidly, Katalogem jevů a obecnými pravidly geoinformatiky.
6.	Pro zpracování datové části ÚP budou využity jako základní referenční mapy: katastrální mapa (v rastrové podobě či ve vektorové podobě DKM, KMD, KM-D), Státní mapa 1 : 5000 nebo zvektorizovaná katastrální mapa (účelová katastrální mapa – ÚKM). V případě využití ÚKM, tvoří ÚKM nedílnou součást JDM ÚP předávaného obcí Krajskému úřadu Libereckého kraje.
7.	Řešení a zpracování datové části ÚP bude vycházet z příslušných ÚAPO a bude v souladu s obsahem datové části Územně analytických podkladů Libereckého kraje (dále jen ÚAP LK).

Požadavky na zpracování JDM

1.	Předmětem standardizace JDM ÚP je obsah a struktura předávaných informací nikoli jejich grafická symbolika.
2.	JDM ÚP bude předán Krajskému úřadu Odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen KÚLK OUPSŘ) výhradně v digitální podobě a bude obsahovat:
a.	Textovou dokumentaci ÚP ve formátu .DOC nebo .RTF .
b.	Výkresovou dokumentaci ÚP v rastrové podobě a to ve formátu .PNG, .JPG, .PDF nebo .TIFF. Rastrová grafika výkresové dokumentace bude vycházet z předávaných datových souborů (budou  ve vzájemném souladu) a bude vždy v minimálním rozlišení 200 DPI při dodržení čitelnosti výstupu. Výkresovou dokumentaci budou tvořit následující výkresy:
•	Výkres základního členění území
•	Hlavní výkres
•	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
•	Koordinační výkres
•	Výkres širších vztahů
•	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
c.	Datové soubory JDM ÚP ve vektorové formě dle požadavků v následující kapitole „Požadavky na datové vrstvy JDM“
d.	Referenční podkladová mapa ve vektorové formě – pokud byla jako podklad použita ÚKM (nebylo použito státní mapové dílo)
e.	Přehled postupu prací na JDM ÚP, tedy: základní technické informace o zpracování ÚP a příslušného JDM ÚP (použitý software, použitá podkladová mapa.....atd), informace o splnění požadovaných pravidel, případně informace o schůzkách s KÚLK OUPSŘ týkajících se zpracování JDM ÚP a učiněných dohodách. Přehled postupu prací bude předán ve formátu .DOC nebo .RTF .
f.	Katalog jevů se seznamem předávaných vrstev – do obdrženého Katalogu jevů budou jednoznačně označeny předávané jevy. V případě, že se ve výkresech ÚP budou předávané jevy jmenovat jinak než v Katalogu jevů, budou tyto názvy u jednotlivých jevů v předávaném Katalogu uvedeny. Doplněný Katalog jevů bude předán ve formátu .XLS .
g.	Převodník mezi grafickou částí ÚP a grafickou částí JDM ÚP – v případě, že některé výkresy ÚP budou rozděleny do dílčích podvýkresů, je nutné tuto skutečnost zaznamenat spolu s názvy podvýkresů ÚP a jim odpovídajících výkresů JDM ÚP. Tento převodník bude odevzdán ve formátu .XLS, .DOC nebo .RTF . 
3.	Převzetí JDM ÚP bude uzavřeno Předávacím protokolem, kterým se potvrzuje kompletnost a správnost JDM ÚP. Předávací protokol podepisuje obec, zpracovatel ÚP a KÚLK OUPSŘ, který potvrzuje správnost podpisem až po provedení základních kontrol a opravě nalezených vad a nedodělků, spočívajících v nedodržení Základních pravidel.
4.	Zpracování JDM ÚP může zahrnovat více informací o území než zpracování grafické části dokumentace ÚP.
5.	JDM ÚP bude předáno krajskému úřadu až po vydání ÚP.
6.	JDM ÚP musí být zpracováno z vydané verze ÚP. (vydaný ÚP bude v souladu s jředaným JDM ÚP. 

Požadavky na datové soubory JDM

1.	Datovými soubory JDM ÚP se rozumí vektorová grafika.
2.	Požadovaným formátem pro vektorovou grafiku jsou soubory typu .SHP (dle standardu ESRI), DWG (dle standardu Autodesk2000) a DGN (dle standardu Bentley).
3.	Datové soubory JDM ÚP budou v souladu s Katalogem jevů, kterým je jednoznačně předepsána struktura předávaných datových vrstev.
4.	Předány budou pouze datové soubory, které jsou definovány v Katalogu jevů. Všechny ostatní informace nejsou předmětem JDM ÚP.
5.	Soubor jevů zařazených do kategorie funkční plochy stav musí pokrývat celé území obce. Tedy pokrývat i území, na kterých se vyskytují jevy v kategoriích funkční plochy návrh, územní rezerva nebo funkční plochy podmíněné. 
6.	Funkčními plochami podmíněnými jsou myšleny plochy podmíněné územní studií či regulačním plánem.
7.	Katalog jevů obsahuje podrobněji členěné jevy než jevy vymezené vyhláškou č. 501/2006 Sb. Ty jevy, které jsou zařazeny do kategorie funkční plochy stav, dopravní infrastruktura a technická infrastruktura, budou členěny dle podrobného Katalogu jevů (jevy s příponami kódů malých písmen abecedy, např.: X_009f, O_093a). U jevů zařazených do kategorií funkční plochy návrh, funkční plochy podmíněné, územní rezervy a uspořádání území je upřednostňováno také členění dle podrobného Katalogu jevů, ale v případech kdy funkční využití není natolik podrobně známo, budou zařazeny alespoň do základních kategorií (např.: O_004, X_005).
8.	Výjimku v kategorii uspořádání území tvoří jev O_021 (ÚSES), kdy musí být vždy použito podrobné členění Katalogu jevů např. O_021a, O_021d....apod.
9.	Data budou zpracována ve standardním souřadnicovém systému S-JTSK. Pro soubory typu SHP. bude použit konkrétní typ: „S-JTSK Křovák EastNorth“
10.	Pro všechny plošné typy platí, že se plochy vzájemně nepřekrývají, tj. v daném místě leží vždy nejvýše jedna plocha dané vrstvy. Pokud mají plochy společnou hranici, je třeba zajistit, aby mezi nimi nevznikaly nepřesným kreslením nežádoucí mezery a překryvy. V uzlech liniových sítí musí být linie napojeny bez přesahů a mezer („nasnapovány“).
11.	Požadované kódování textových údajů v datových souborech je MS Windows CP1250.

A.	Zvláštní požadavky na datové vrstvy při zpracování v CAD:
1.	JDM ÚP bude obsahovat pouze následující typy geografických objektů umožňující následné standardní převedení do GIS:
a)	Polygonové objekty: 
budou vyjádřeny pouze uzavřeným typem entity např. polyline, line, linestring,… Nebudou použity vyšší formy entit jako oblouk-arc, deska, spline, elipsa, blokové značky, šrafování,…. 
Každý polygonový objekt bude vždy označen centroidem (tj. entita - jednoduchý text, umístěný uvnitř polygonu), který zajistí jednoznačnou identifikaci polygonového objektu v souladu s Katalogem jevů. Vrstva centroidů (textových entit) bude ve zvláštní vrstvě mimo vektorovou kresbu (umisťovací bod textu LEVY_DOLNI_ROH). 
b)	Liniové objekty:
budou vyjádřeny jednoduchým liniovým typem entity polyline, line, linestring,… přičemž by měly být zakresleny bez zbytečné segmentace – tzn. linie by měly být přerušovány pouze v uzlech, kde se potkává více linií, kromě toho pouze v místech, kde se mění některá z popisných vlastností linie. 
c)	Bodové objekty:
budou vyjádřeny typem entity bod, jednoduchý text
(umisťovací bod textu LEVY_DOLNI_ROH ).
2.	Bude vypracováno 7 „výkresů“, dle Seznamu shapefilů a CAD výkresů, které budou náležitě označeny příslušným kódem. V každém „výkresu“ budou jevy rozlišeny dle Katalogu jevů. 
3.	Každý jev bude zaznamenán v samostatné vrstvě (hladině) identifikované v souladu s Katalogem jevů buď příslušným kódem nebo názvem jevu.
4.	Ve „výkresech“ funkčních plochy stav, funkční plochy záměr, funkční plochy podmíněné a územní rezervy budou použity pouze jevy vyjmenované v kategorii funkční plochy v Katalogu jevů.
5.	Ve „výkresech“ uspořádání území, dopravní infrastruktura a technická infrastruktura  budou použity jevy spadající do příslušných kategorií dle Katalogu jevů. Dále bude rozlišeno, zda se jedná o stavový jev (vrstva označena příponou „S“ nebo „STAV“ ke kódu nebo názvu vrstvy) či záměr na jeho realizaci (označen příponou „Z“ nebo „ZAMER“ ke kódu nebo názvu vrstvy“). Např.: místní komunikace_stav nebo O_093a_s.

B.	Zvláštní požadavky na datové vrstvy při zpracování v GIS:
1.	JDM ÚP bude obsahovat pouze následující typy geoprvků: polygony, linie, body.
2.	Budou vypracovány shapefily (datové vrstvy typu ESRI SHAPEFILE) dle Seznamu shapefilů a CAD výkresů, které budou náležitě označeny příslušným kódem. V těchto souborech (funkční plochy stav, funkční plochy záměr, funkční plochy podmíněné a územní rezervy) budou použity pouze jevy, které jsou uvedeny v Katalogu jevů v kategorii funkční plochy. Jevy budou označeny v atributové tabulce příslušným kódem nebo názvem jevu.
3.	Pro kategorie technická infrastruktura, dopravní infrastruktura a uspořádání území dle Katalogu jevů budou vytvořeny složky označené příslušným názvem. Tyto složky budou obsahovat soubory typu .SHP spadající do příslušných kategorií dle Katalogu jevů a dále podle pravidla: jeden jev = jeden soubor. Jevy/soubory budou označeny dle Katalogu jevů. Bude rozlišeno, zda se jedná o stavový jev (označen příponou „S“ nebo „STAV“ ke kódu nebo názvu souboru) či záměr na jeho realizaci (označen příponou „Z“ nebo „ZAMER“ ke kódu nebo názvu souboru“). Např.: místní komunikace_stav nebo O_093a_s.