9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.10.2013

Bod pořadu jednání:	57.	
		
Název :	Žádosti Libereckého kraje o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury – 35. výzva	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1518/13/mRK ze dne 7.10.2013	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 7.10.2013
     
Výbor dopravy dne 22.10.2013
     
Finanční výbor dne 24.10.2013

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	podání žádostí o dotaci na níže uvedené projekty Libereckého kraje, které budou spolufinancované z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013, oblast podpory 1.1. - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, 35. kolo výzvy:
- „Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou, ulice Želivského“, 
- „Rekonstrukce silnice  II/290  Desná – Černá Říčka“, 
- „Rekonstrukce silnice III/29019  Horní Polubný – Kořenov“,
- „Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou“, 
- „Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Semily“,
- „Přeložka komunikace II/592 Chrastava - III. etapa“,	
b)	následný předpokládaný závazek předfinancování:	
     	1.	u projektu „Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou, ulice Želivského“ s předfinancováním Libereckého kraje (podílu EU) do výše 19 360 000 Kč v roce 2014,	
     	2.	u projektu „Rekonstrukce silnice  II/290  Desná – Černá Říčka“ s předfinancováním Libereckého kraje (podílu EU) do výše 26 620 000 Kč v roce 2014,	
     	3.	u projektu „Rekonstrukce silnice III/29019  Horní Polubný – Kořenov“ s předfinancováním Libereckého kraje (podílu EU) do výše 29 645 000 Kč v roce 2014,	
     	4.	u projektu „Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou“ s předfinancováním Libereckého kraje (podílu EU) do výše 52 030 000 Kč v letech 2014 a 2015,	
     	5.	u projektu „Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Semily“ s předfinancováním Libereckého kraje (podílu EU) do výše 26 015 000 Kč v letech 2014 a 2015,	
     	6.	u projektu „Přeložka komunikace II/592 Chrastava - III. etapa“ s předfinancováním Libereckého kraje (podílu EU) do výše 67 760 000 Kč v letech 2014 a 2015	
a ukládá
Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje pověřenému řízením resortu dopravy, zajistit podání žádosti do 31. 10. 2013.
Termín: 31. 10. 2013

Důvodová zpráva
Rada Libereckého kraje dne 16. 4. 2013 schválila záměr projekční přípravy vybraných akcí navržených na realizaci z Regionálního operačního programu. Resort dopravy ve spolupráci s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, p.o. navrhl v tabulce uvedené projekty k přihlášení do 4. kola (35. kolo výzvy) Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013, oblast podpory 1.1. - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury na projekty Libereckého kraje a Rada kraje je dne 7. 10. 2013 odsouhlasila. Termín pro přihlášení do 4. kola programu je do 31. 10. 2013. 
A)	RÁMCOVÁ FINANČNÍ VELIKOST PROJEKTŮ:
	Název akce	Odhad nákladů v Kč vč.DPH	
		2014	2015	
1.	Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou, ulice Želivského	19 360 000		0	
2.	Rekonstrukce silnice  II/290  Desná - Černá Říčka	26 620 000		0	
3.	Rekonstrukce silnice III/29019  Horní Polubný - Kořenov	29 645 000		0	
4.	Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou	26 000 000	26 030 000	
5.	Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Semily	13 000 000	13 015 000	
6.	Přeložka komunikace II/592 Chrastava - III. etapa	33 000 000	34 760 000	
	Celkem	147 625 000	73 805 000	
		221 430 000	
B)	VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ PROJEKTU:
Rekonstrukce silnic II. a III. třídy na území Libereckého kraje. 
1)	Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou, ulice Želivského
Popis:
Silnice III/29024 - ulice Želivského je páteřní komunikací v Jablonci nad Nisou. Počátek úpravy začíná od okružní křižovatky ulic Rýnovická, Tovární, Ladova a Harrachovská až po křižovatku  s ulicí Československé armády. Délka rekonstruovaného úseku je cca 1,3 km.  Rekonstrukce vozovky bude vycházet z diagnostiky vozovky, součástí akce bude osazení pravostranné obruby a uličních vpustí pro optimalizaci odvodu povrchových a dešťových vod do dešťové kanalizace. Součástí návrhu bude kompletní obnova vodorovného dopravního značení v plastu a zároveň kompletní výměna svislého dopravního značení.
Předpokládané náklady:
16 000 000 Kč bez DPH 
19 360 000 Kč s DPH 21%
2)	Rekonstrukce silnice  II/290  Desná - Černá Říčka
Popis:
Silnice II/290 tvoří dopravní spojení mezi městy Desná a městem Hejnice, Raspenava a Frýdlant. Počátek úprav silnice II/290 je v úseku cca 200 m ze směru od Souše před křižovatkou se silnicí III/29018 v odbočení k obci Horní Polubný, Kořenov, konec úprav je v křížení se silnicí I/10 ve městě Desná. Celková délka rekonstruovaného úseku je cca 1,9 km. 
Návrh rekonstrukce krytu bude vycházet ze závěrů provedené diagnostiky. Jedná se o rekonstrukci úseku dlouhého cca 1,9 km, na kterém je v současné době nefunkční odvodnění, v mnoha místech chybí nebo jsou velice zanesené příkopy, nestržené krajnice a nefunkční (zasypané) nebo havarijní propustky. Součástí návrhu bude rekonstrukce všech propustků, provedení prořezu dřevin, seříznutí krajnic, vyčištění a reprofilace příkopů, případné zatrubnění, včetně odvedení vody do vodotečí, součástí návrhu bude kompletní obnova vodorovného dopravního značení v plastu a zároveň kompletní výměna svislého dopravního značení a ztotožnění zádržných systémů s platnými normami případně jeho doplnění. V návrhu bude vyřešeno kompletně odvodnění celého rekonstruovaného úseku.
Předpokládané náklady:
22 000 000 Kč bez DPH
26 620 000 Kč s DPH 21%
3)	Rekonstrukce silnice III/29019  Horní Polubný - Kořenov
Popis:
Silnice III/29019 tvoří dopravní spojení mezi obcí Kořenov a Horní Polubný. Počátek úprav silnice III/29019 je v úseku od křižovatky se silnicí I/10 v obci Kořenov, konec úseku je v křižovatce se silnicí III/29018 v obci Horní Polubný. Celková délka rekonstruovaného úseku je cca 2,2 km. 
Návrh rekonstrukce krytu bude vycházet ze závěrů provedené diagnostiky. Jedná se o rekonstrukci úseku dlouhého cca 2,2 km, na kterém je v současné nefunkční odvodnění, v mnoha místech chybí nebo jsou velice zanesené příkopy, nestržené krajnice a nefunkční (zasypané) nebo havarijní propustky. 
Součástí návrhu bude rekonstrukce všech propustků, provedení prořezu dřevin, seříznutí krajnic, vyčištění a reprofilace příkopů, popřípadě zatrubnění, včetně odvedení vody do vodotečí, součástí návrhu bude kompletní obnova vodorovného dopravního značení v plastu a zároveň kompletní výměna svislého dopravního značení a ztotožnění zádržných systémů s platnými normami případně jeho doplnění. V návrhu bude vyřešeno kompletně odvodnění celého rekonstruovaného úseku.  
Předpokládané náklady:
24 500 000 Kč bez DPH
29 645 000 Kč s DPH 21%
4)	Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou
Popis:
Jedná se o kompletní rekonstrukci 2 poškozených až havarijních mostů na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou. Konkrétně se jedná o mosty:
•	Most ev. č. 282-017, Železný Brod - most přes Jizeru
•	Most ev. č. 2886-2, Návarov - most přes řeku Kamenici

Předpokládané náklady:
43 000 000 Kč bez DPH
52 030 000 Kč s DPH 21%
5)	Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily
Popis:
Jedná se o kompletní rekonstrukci 4 havarijních mostů na silnicích II. tříd v okrese Semily. Konkrétně se jedná o 2 mosty na silnici II/286 a o 2 mosty na silnici II/293, jedná se o páteřní přístupové komunikace do Krkonoš.  Konkrétně se jedná o následující mosty:
•	Most ev. č. 286-027 - most přes potok Černý Ručej u Vítkovic v Krkonoších
•	Most ev. č. 286-031 - Most přes přítok Jizerky pod Dolními Mísečkami
•	Most ev. č. 293-005 - Most přes říčku Jilemku za obcí Martinice v Krkonoších
•	Most ev. č. 293-006 - most přes potok u garáží ČSAD v Jilemnici
Předpokládané náklady:
21 500 000 Kč bez DPH
26 015 000 Kč s DPH 21%
6)	 Přeložka komunikace II/592 Chrastava - III. etapa
Popis:
Předmětem stavby III.etapy je přeložení průjezdního úseku silnice II/592 z centra Chrastavy do nové polohy podél řeky Jeřice. III. etapou dojde k dokončení přeložky silnice II/592 z centra města. Trasa začíná v křižovatce ulic Pobřežní a Vítkovská. Začátek úseku je v km 0,648. Komunikace je navržená jako obousměrná dvoupruhová s chodníky. Celková délka přeložky je cca 477 m. Navržené technické řešení komunikace předpokládá zajištění odpovídající volné šířky komunikace (včetně příslušného rozšíření ve směrovém oblouku)a z tohoto důvodu je nutný zásah do stávajících objektů (demolice) a do záboru soukromých pozemků, což si mj. vyžádá realizaci nového oplocení. Realizovaný objekt protihlukové clony bude zároveň plnit i funkci oplocení, aby sousedící zástavba byla odpovídajícím způsobem chráněna proti hluku z dopravy.
V rámci stavby jsou upraveny i dotčené křižovatky včetně řešení bezpečných přechodů pro chodce. Trasa III. etapy je z převážné části situována do míst nynějších soukromých zahrad podél řeky Jeřice a bude realizována u nové nábřežní zdi. Stávající zeď je pro takovéto řešení v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu, proto je v rámci PD navržena její kompletní obnova.
Přeložka silnice II/592 - III. etapa je navržena v parametrech místní komunikace, přičemž její realizací dojde k významnému zvýšení bezpečnosti v daném prostoru. Celé navrhované řešení je vedeno snahou o zpřehlednění dotčeného úseku, zejména ve vztahu k pohybu chodců. V celé délce trasy bude realizován chodník. 
Součástí stavby je jeden mostní objekt pro překonání trasy nové komunikace nad korytem řeky Jeřice. Nová lávka pro pěší nahradí stávající provizorní konstrukci, instalovanou po povodních a pro pěší tak výrazným způsobem zjednoduší přístup do centra města.
 Součástí stavby jsou též vyvolané přeložky inženýrských sítí, vegetační úpravy včetně náhradní výsadby a realizace dopravního značení.
Předpokládané náklady:
56 000 000 Kč bez DPH
67 760 000 Kč s DPH 21%
C)	PŘEDPOKLÁDANÝ ZDROJ FINANCOVÁNÍ:  
Regionální operační program NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013, oblast podpory 1.1. - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, 
D)	STRUKTURA FINANCOVÁNÍ:
- 100 % strukturální fondy EU,
E)	Rámcová předpokládaná míra spolufinancování: 
V rámci oblasti podpory ROP je míra spolufinancování žadatele 0 % 
F)	Předpokládaný harmonogram: 
Předpokládaný termín se v období let 2014 - 2015. 
G)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů: 
Žádná nová pracovní místa.
Náklady na předfinancování předmětných akcí nejsou zahrnuty ve střednědobém rozpočtovém výhledu kraje.