Realizované opravy silnic II. a III. třídy po povodních z června roku 2013 – stav k 31.12.2014

| **P. č.**  | **Třída**  | **Ev. č. mostu nebo silnice** | **(M)ost /(S)ilnice (P)ropust /(Z)eď** | **Místo** | **Stručný popis závad** | **Datum dokončení** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | III | 2628 | Z | Skalice u České Lípy | Podemletá nábřežní zeď, vypadlé kusy zdiva do vodoteče | 11/2014 |
| 2 | III | 26834 | Z | Velký Grunov | Podemletá nábřežní zeď, vypadlé kusy zdiva a vozovky do vodoteče | 06/2014 |
| 3 | III | 2627 | P | Volfartice  | Poškození propustu a vozovky | 11/2014 |
| Z | Utržená krajnice, podemletá a sesutá nábřežní zeď | 11/2014 |
| 4 | III | 2627 | P | Horní Libchava | Poškození propustu | Dokončení 2015 |
| 5 | III | 2708 | Z | Velký Grunov | Utržená krajnice, podemletá a sesutá nábřežní zeď | 09/2014 |
| 6 | III | 26314 | Z | Prysk | Utržená krajnice, podemletá nábřežní zeď u propustku | 12/2014 |
| 7 | III | 26836 | Z | Lindava | Podemletá nábřežní zeď, vypadlé kusy zdiva do vodoteče | 11/2014 |
| 8 | III | 26841 | Z | Cvikov | Podemletá nábřežní zeď, vypadlé kusy zdiva do vodoteče | 11/2014 |
| 9 | III | 26839 | Z | Kunratice | Podemletá nábřežní zeď, vypadlé kusy zdiva do vodoteče | 11/2014 |
| 10 | III | 26318 | P | Polevsko | Poškození propustu valící se vodou  | 11/2014 |
| 11 | III | 27241 | S | Žibřidice  | Splavená nezpevněná krajnice, eroze tělesa komunikace poškozená silnice | 11/2014 |
| 12 | II | 288 | P | Bozkov | Poškození propustu | 10/2014 |
| 13 | II | 290 | Z | Roprachtice | Opěrná zeď pod římsou se svodidly | 12/2014 |
| 14 | II | 286 | Z | Dolní Štěpanice | Podemletá nábřežní zeď, vypadlé kusy zdiva do vodoteče | 06/2014 |
| 15 | II | 286 | S | Vítkovice - Mísečky | Utržená krajnice u vodoteče | 10/2014 |
| 16 | III | 2951 | M | Zálesní lhota | Utržené křídlo mostu + podemleté opěry  | 11/2014 |
| 17 | III | 28411 | S | Roztoky u Jilemnice | Utržená krajnice u vodoteče | 11/2014 |
| 18 | III | 2931 | P | Nedaříž (Horka u S.P.) | Poškození propustu | 2013 |
| 19 | III | 2931 | S | Levínská Olešnice | Sesuv zeminy do silnice | 11/2014 |
| 20 | II | 283 | Z | Bělá u Turnova | Sesutá nábřežní zeď u vodoteče | 06/2014 |
| 21 | III | 0357 | S | Předlánce - Pertoltice | Utržené výtokové čelo propustku | Dokončení 2015 |
| 22 | III | 0357 | S | Předlánce - Pertoltice | Podemletá opěrná zeď | 9/2014 |
| 23 | III | 0357 | S | Předlánce - Pertoltice | Splavená nezpevněná krajnice, eroze tělesa komunikace poškozená silnice | 12/2014 |
| 24 | III | 27247 | S | Machnín - Svárov | Splavená nezpevněná krajnice, eroze tělesa komunikace poškozená silnice | 11/2014 |
| 25 | III | 01326 | S | Krásná Studánka | Stržená krajnice, odplavená betonová roura propustu | 10/2014 |
| 26 | II | 2711 | S | Chotyně | Splavená nezpevněná krajnice, eroze tělesa komunikace poškozená silnice | 11/2014 |
| 27 | III | 29020 | S | Liberec - Harcov, Rudolfov | Splavená nezpevněná krajnice, eroze tělesa komunikace poškozená silnice - úsekově v celé délce silnice | 10/2014 |
| 28 | III | 29020 | P,S | Liberec - Harcov, Rudolfov | Poškozené (sesuté) čelo propustu a přilehlé krajnice | 10/2014 |
| 29 | III | 29020 | P | Liberec - Harcov, Rudolfov | Poškozené (sesuté) čelo propustu | 10/2014 |
| 30 | II | 278 | S | Stráž pod Ralskem | utržená krajnice vč. části zemního tělesa | 09/2014 |
| 31 | III | 26842 | P | Rousínov | Poškozený propustek | 09/2014 |
| 32 | II | 278 | P | Břevniště | Poškozený propustek | 09/2014 |
| 33 | II | 278 | S | Hamr na Jezeře | Poškozená vozovka, kaverna | 09/2014 |
| 34 | III | 29021 | S | Liberec Kateřinky | Splavená nezpevněná krajnice, eroze tělesa komunikace poškozená silnice v několika úsecích | 11/2014 |
| 35 | III | 29021 | Z | Liberec Kateřinky | Spadlá opěrná zeď  | 11/2014 |
| 36 | III | 03513 | S,P | Dětřichov | 2 x vyplavený propust, spadlá čela, splavené krajnice - sesuv prudkých svahů | 06/2014 |
| 37 | III | 0357 | P | Předlánce | Poškozený propust | 12/2014 |
| 38 | III | 2914 | Z | Bulovka | Poškozené opěrné zdi - 3x | Dokončení 2015 |
| 39 | III | 2918 | Z | Srbská | Spadlá opěrná zeď | 12/2014 |
| 40 | III | 2918 | Z | Horní Řasnice | Poškozená opěrná zeď | 12/2014 |
| 41 | III | 2911 | Z | Dolní Řasnice | Poškozená opěrná zeď | 12/2014 |
| 42 | II | 290 | S | Smědava | Poškozené příkopy a nezpevněné krajnice v úseku od Bílého Potoka na Smědavu | 10/2014 |
| 43 | II | 290 | Z | Smědava | Podemletý gabion | 10/2014 |
| 44 | III | 2907 | P | Zaječí Důl | Poškozená čela 2 propustů | 10/2014 |
| 45 | III | 2885 | P | Jílové - Klepanda | Poškození propustu - vymletý a propadlý jízdní pruh - uzavřena silnice | 2013 |
| 46 | III | 29056 | M | Paseky nad Jizerou | Odplavené zpevnění paty opěry OP2 29056-2 | 09/2014 |
| 47 | II | 294 | M | Vítkovice křiž s II/286 | Odpadlé obložení části opěry OP2 v délce cca. 6m. 294-001 | 6/2014 |
| 48 | III | 2713-5 | M | Chotyně | Poškozené opevnění spodní stavby a dna, narušená statika klenby - havarijní stav | 11/2014 |
| 49 | III | 27241-1 | M | Křižany | Podemletí spodní stavby a navazující opěrné zdi, poškození dna a zemního tělesa | 12/2014 |
| 50 | II | 592 | Z | Kryštofovo Údolí | Výrazné podemletí opěrné zdi  | 12/2014 |
| 51 | III | 27251 | Z | Chrastava | Poškozená opěrná zeď povodní 2013 | 11/2014 |
| 52 | II | 592 | Z | Kryštofovo Údolí | Výrazné podemletí opěrné zdi  | 12/2014 |
| 53 | III | 27716 | Z | Kněžičky  | Výrazné podemletí opěrné zdi, části spadlé | 11/2014 |
| 54 | III | 27716 | Z | Kněžičky  | Výrazné podemletí opěrné zdi, části spadlé | 11/2014 |
| 55 | III | 2784 | P | Ještěd  | Poškozený propust | 11/2014 |
| 56 | III | 2784 | P | Ještěd  | Poškozené čelo propustu | 11/2014 |
| 57 | II | 592 | S | Křižany | Splavená nezpevněná krajnice, eroze tělesa komunikace, poškozená silnice | 12/2014 |
| 58 | III | 27247 | Z | Machnín | stržený svah pod silnicí, nutná opěrná zeď | 11/2014 |
| 59 | III | 2711 | Z | Bílý Kostel | stržený svah pod silnicí, nutná opěrná zeď | 11/2014 |
| 60 | III | 2711 | Z | Bílý Kostel | Stržený svah pod silnicí u mostu, utržené čelo propustu, nutná opěrná zeď | 11/2014 |
| 61 | III | 2711 | Z | Chotyně | Stržený svah pod silnicí, nutná opěrná zeď | 11/2014 |
| 62 | II | 592-010 | M | Kryštofovo Údolí | Poškozené opevnění spodní stavby a dna | 12/2014 |
| 63 | II | 592-008 | M | Kryštofovo Údolí | Poškození křídel, poškozené opevnění spodní stavby a dna | 12/2014 |

Realizované rekonstrukce silnic II. a III. třídy z Regionálního operačního programu a Státního fondu životního prostředí v roce 2014

| **P.č.** | **Místo** | **Silnice** | **Staničení v km** | **Délka v km** | **Program EU** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | Liberec- přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České Mládeže – II. etapa a rekonstrukce mostu ev.č. 2784-3 | III/2784 | 18,068 | 18,168 | 0,100 | ROP |
| 2 | Krompach – státní hranice | III/27017 | 0,000 | 1,742 | 1,742 | ROP |
| 3 | Mimoň – humanizace průtahu | II/268 | 36,069 | 37,042 | 0,973 | ROP |
| 4 | Tanvald – rekonstrukce ul. Nemocniční a Pod Špičákem | III/29022 | 20,247 | 20,307 | 0,060 | ROP |
| III/29023 | 0,000 | 1,260 | 1,260 | ROP |
| 5 | Semily – sesuv silničního tělesa | II/289 | 5,467 | 5,540 | 0,073 | SFŽP |